**Приложение № 7**

**Към Условията за кандидатстване**

**СПИСЪК С НАИМЕНОВАНИЯТА НА АКТИВИТЕ, ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ РЕФЕРЕНТНИ РАЗХОДИ (БЕЗ ДДС)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референтен СМР№** | **Вид дейност** | **Описание** | **Мерна единица** | **Количество** |
| 1 | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;  - диаметър в мм: Ф 90  - вид на почвата: земна | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва: - без разваляне и възстановяване на настилки - изкопни работи - монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - монтиране на пожарни хидранти - обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| 2 | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;  - диаметър в мм: Ф 90  - вид на почвата: скална | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва: - без разваляне и възстановяване на настилки - изкопни работи - монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - монтиране на пожарни хидранти - обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| 3 | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;  - диаметър в мм: Ф 90  - вид на почвата: земна | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне и възстановяване на настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| 4 | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;  - диаметър в мм: Ф 90  - вид на почвата: скална | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне и възстановяване на настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| 5 | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;  - диаметър в мм: Ф 110  - вид на почвата: земна | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва: - без разваляне и възстановяване на настилки - изкопни работи - монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - монтиране на пожарни хидранти - обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| 6 | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;  - диаметър в мм: Ф 110 - вид на почвата: скална | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва: - без разваляне и възстановяване на настилки - изкопни работи - монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - монтиране на пожарни хидранти - обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| 7 | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;  - диаметър в мм: Ф 110  - вид на почвата: земна | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне и възстановяване на настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| 8 | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;  - диаметър в мм: Ф 110 - вид на почвата: скална | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне и възстановяване на настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| 9 | Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици | Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици включва: Разваляне и възстановяване на съществуващи улични настилки в т.ч: - подготвителни работи - земни работи - асфалтови работи - пътни работи - отводняване на трасето (ремонт на дренажни/отводнителни системи и инсталации).  - пътна маркировка и сигнализация, съгласно правилата и изискванията за съответната улична мрежа  Забележка:  1. Не са включени тротоари и пречиствателни съоръжения 2. Цената е за м2 положен плътен асфалтобетон. | кв.м | 1 |
| 10 | Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари | Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях включва: Изграждане на нови и/или разваляне и възстановяване на съществуващи тротоари, както следва: - подготвителни работи - земни работи - пътни работи - отводняване (ремонт на дренажни/отводнителни системи и инсталации).  - пътна маркировка и сигнализация съгл. изискванията.  Забележка: Цената е за м2 тротоари, включително тротоарни бордюри и подходи. | м2 | 1 |